# Sommerhuber, Fußbecken quadratisch

## Artikelnr. 651 261

Quadratisches Fußbecken aus Wärmespeicherungskeramik in einem einzigen Stück
ohne Fugen, innen und außen vollflächig glasiert,

konisch verlaufend mit Abfluss mittig

\* Größe B/L/H: ~49/49/30cm

\* Innenboden gewellt
\* Glasur laut aktueller Glasurübersicht

\* exkl. Überlaufloch in der Keramik und Montagesatz

\* zur Montage auf die Fußbodenoberkante;

\* Geruchsverschluss bauseitig

\* Optional Überlauf; 2 Varianten:

* Mit Standrohrventil
* Als Lochbohrung in der Keramik

Montage, Pflege und Reinigung laut Produktdatenblatt des Herstellers