# Sommerhuber, Fußbecken rund

## Artikelnr. 651 263

Rundes Fußbecken aus Wärmespeicherungskeramik in einem einzigen Stück  
ohne Fugen, innen und außen vollflächig glasiert,

konisch verlaufend mit Abfluss mittig

\* Größe B/H: ~⌀ 49/30cm

\* Innenboden gewellt  
\* Glasur laut aktueller Glasurübersicht

\* exkl. Überlaufl und Montagesatz

\* zur Montage auf die Fußbodenoberkante;  
\* Geruchsverschluss bauseitig

\* Optional Überlauf; 2 Varianten:

* Mit Standrohrventil
* Als Lochbohrung in der Keramik

Montage, Pflege und Reinigung laut Produktdatenblatt des Herstellers