## **Sommerhuber, Feuchtraumsitze**

Feuchtraumsitze aus Wärmespeicherungskeramik mit nur 1 Querfuge

bestehend aus keramischer Lehne, Sitz und Sockel,

inkl. EPS-Korpus.

Für optimale Wärmeentspannung ist Lehnenkeramik bis über Kopf gestaltet.

\* Höhe ~141 cm

\* Tiefe ~61 cm

\* in drei Breiten (Nennmaß 45/61/72 cm)

und zwei Eckteilen mit 22,5° bzw. 45°

\* Neigung 1° nach vorne für Ablauf des Wassers

\* Glasur laut aktueller Glasurübersicht

\* Individuelle Ablängungen laut exakten Maßangaben

Der Aufbau hat durch geschultes Personal laut Montageempfehlung

des Herstellers zu erfolgen.

\* Optional Heizung; auf Wunsch elektrisch oder mit Wasser

\* Optional LED Licht