**Sommerhuber, Lounger One**

Artikelnr. 650 000

Wärmeliege aus Wärmespeicherungskeramik mit nur 2 Querfugen   
inkl. EPS Unterkonstruktion

\* Größe ~100x66x185 cm

\* Gewicht ~ 87 kg

\* statische Tragfähigkeit bis 250kg bei vollflächiger Verklebung am Boden

\* elektrisch beheizt, ausgestattet mit EU 230V System,

Heizleistung 709W

\* Einzonen- Heizung elektrisch

\* Zuleitung über Boden

\* inkl. Temperaturregler zur externen Montage

\* inkl. Kabel (Standardlänge 2,5m)  
\* inkl. Nackenpolster

\* Glasur laut aktueller Glasurübersicht

## Die Wärmeliege wird steckerfertig geliefert

\* Optional LED Licht