**Sommerhuber, Lounger Two**

**Kopfteil eingebaut, Fußteil freistehend**

Artikelnr. 651 001, Variante: **Kopfteil eingebaut, Fußteil freistehend (Artikelnr. 8225505)**

Freischwebende Wärmeliege aus Wärmespeicherungskeramik mit nur 2 Querfugen  
inkl. Unterkonstruktion aus Edelstahl V2A ummantelt mit EPS Korpus

\* Größe ~85x69x200cm

\* Gewicht ~145kg

\* statische Tragfähigkeit bis 250kg  
\* elektrisch beheizt, ausgestattet mit EU 230V System,   
 Heizleistung 739W, Heizung eingespachtelt

\* Einzonen- Heizung elektrisch

\* Zuleitung über die Rückwand  
\* inkl. Temperaturregler zur externen Montage

\* inkl. Kabel (Standardlänge 2,5m)  
\* inkl. Nackenpolster „Relax“

\* Glasur laut aktueller Glasurübersicht

Lieferung erfolgt in separaten Teilen, vormontiert, Aufbau laut Montageempfehlung

\* Optional LED Licht

**Montage - Sommerhuber, Lounger Two**

**Aufbau freischwebende Wärmeliege Lounger Two,  
Kopfteil eingebaut und Fußteil freistehend, laut Montageempfehlung.**