**Sommerhuber, Lounger Two**

**Kopf- und Fußteil freistehend**

Artikelnr. 651 001, Variante: Kopf- und Fußteil freistehend (Artikelnr. 8225506)

Freischwebende Wärmeliege aus Wärmespeicherungskeramik mit nur 2 Querfugen  
inkl. Unterkonstruktion aus Edelstahl V2A ummantelt mit EPS Korpus

\* Größe ~85x69x200cm

\* Gewicht ~145kg

\* statische Tragfähigkeit bis 250kg

\* elektrisch beheizt, ausgestattet mit EU 230V System,   
 Heizleistung 739W, Heizung eingespachtelt

\* Einzonen- Heizung elektrisch

\* Zuleitung über den Boden  
\* inkl. Temperaturregler zur externen Montage

\* inkl. Kabel (Standardlänge 2,5m)  
\* inkl. Nackenpolster „Relax“

\* Glasur laut aktueller Glasurübersicht

# Lieferung erfolgt in separaten Teilen, vormontiert, Aufbau laut Montageempfehlung

\* Optional LED Licht

**Montage - Sommerhuber, Lounger Two**

**Aufbau freischwebende Wärmeliege Lounger Two,**

**Kopf- und Fußteil freistehend, laut Montageempfehlung.**