**Sommerhuber, Lounger Two Plus - Höhe 22cm**

Artikelnr. 651 002

Wärmeliege aus Wärmespeicherungskeramik mit nur 2 Querfugen
inkl. EPS Unterkonstruktion

\* Größe ~60x69x200cm

\* Gewicht ~90kg
\* statische Belastung bis 200kg, bei vollflächiger Verklebung am Boden

\* elektrisch beheizt, ausgestattet mit EU 230V System,

 Heizleistung 739W

\* Einzonen- Heizung elektrisch

\* Zuleitung über Boden

\* inkl. Temperaturregler zur externen Montage

\* inkl. Kabel (Standardlänge 2,5m)
\* inkl. Nackenpolster „Relax“

\* Glasur laut aktueller Glasurübersicht

\* Optional LED Licht

Die Wärmeliege wird steckerfertig geliefert

**Sommerhuber, Lounger Two Plus - Höhe 33cm**

Artikelnr. 651 003

Wärmeliege aus Wärmespeicherungskeramik mit nur 2 Querfugen
inkl. EPS Unterkonstruktion

\* Größe ~60x69x200cm

\* Gewicht ~90kg
\* statische Belastung bis 200kg, bei vollflächiger Verklebung am Boden

\* elektrisch beheizt, ausgestattet mit EU 230V System,

 Heizleistung 739W

\* Einzonen- Heizung elektrisch

\* Zuleitung über Boden

\* inkl. Temperaturregler zur externen Montage

\* inkl. Kabel (Standardlänge 2,5m)
\* inkl. Nackenpolster „Relax“

\* Glasur laut aktueller Glasurübersicht

\* Optional LED Licht

Die Wärmeliege wird steckerfertig geliefert

**Sommerhuber, Lounger Two Plus - Höhe 44cm**

Artikelnr. 651 004

Wärmeliege aus Wärmespeicherungskeramik mit nur 2 Querfugen
inkl. EPS Unterkonstruktion

\* Größe ~60x69x200cm

\* Gewicht ~90kg
\* statische Belastung bis 200kg, bei vollflächiger Verklebung am Boden

\* elektrisch beheizt, ausgestattet mit EU 230V System,

 Heizleistung 739W

\* Einzonen- Heizung elektrisch

\* Zuleitung über Boden

\* inkl. Temperaturregler zur externen Montage

\* inkl. Kabel (Standardlänge 2,5m)
\* inkl. Nackenpolster „Relax“

\* Glasur laut aktueller Glasurübersicht

\* Optional LED Licht

Die Wärmeliege wird steckerfertig geliefert