## **Sommerhuber, Schwebende Liege- und Sitzbank kantig**

Artikelnr. 694 40., 694 8..

Schwebende Liege- und Sitzbänke aus Wärmespeicherungskeramik in kantiger Optik

inkl. Edelstahl V4A- Tragkonsole für Unterkonstruktion

\* Höhe: ~11 cm

\* Tiefe: in 3 Größen (Nennmaß ~ 45/53/75 cm)

\* Breite: in 5 Größen (Nennmaß ~ 45/75/90/143/150 cm)

\* Bei Materialverbund Tragkonsole + 4 mm V4A-Tragblech + Kleber mit Heizung + 18 mm
 Keramik: Statische Tragfähigkeit bis 175 kg bei Abstand zwischen den Konsolen max. 75 cm

\* Glasur laut aktueller Glasurübersicht

\* Individuelle Ablängungen laut exakten Maßangaben

Der Aufbau hat durch geschultes Personal laut Montageempfehlung

des Herstellers zu erfolgen.

\* Optional LED Licht

**Montage - Sommerhuber, Schwebende Liege- und Sitzbank kantig**

Aufbau Schwebende Liege- und Sitzbank kantig laut Montageempfehlung.