**Sommerhuber, Konsole für Healing Clay Spa**

Artikelnr. 652 011  
Konsole für Healing Clay Spa aus Wärmespeicherungskeramik  
inkl. EPS Unterkonstruktion, bestehend aus:  
\* Ablage für 6 Kunststoff-Schalen

\* Ablagesockel

\* Dampfeintrittsplatte

\* Schale oval 43x17

\* Wandkeramik 135x53 Rille längs

\* Glasur laut aktueller Glasurübersicht

Aufbau laut Montageempfehlung

\* Optional LED Licht

\* Optional 6 Kunststoff-Schalen

**Montage - Sommerhuber, Konsole für Healing Clay Spa**

**Aufbau Konsole Healing Clay Spa laut Montageempfehlung.**